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6. Сертификация и утилизация

6.1 [bookmark: _Hlk111013994][bookmark: _Hlk111014339]Вся продукция ООО «РЭС» сертифицирована №ЕАЭС RU С-RU. HE42. B.00702/24. Информация о сертификации нанесена на индивидуальной упаковке.

6.2 Светодиодные светильники ООО «РЭС» экологически безопасны, не требуют специальных условий и разрешений для утилизации, не относятся к опасным отходам согласно перечню Федерального классификационного каталога отходов, утвержденного Приказом Министерства Природных Ресурсов РФ от 02.12.2002 г. № 786.


7. Гарантийные обязательства

7.1 Срок гарантийной эксплуатации на изделие составляет 60 месяцев. Гарантийным случаем является выход изделия из строя.

7.2 Гарантия на изделие исчисляется со дня продажи. Дата продажи устанавливается на основании документов, сопровождающих факт купли-продажи.

7.3 .Гарантия распространяется только в отношении покупателя, на неисправности, выявленные в течении гарантийного срока эксплуатации, обусловленные производственными и конструктивными факторами.

7.4 В случае возникновения гарантийного случая производитель на своё усмотрение восстановит, заменит или вернёт денежную стоимость изделия.

7.5 Светильник соответствует ТУ и признан годным к эксплуатации.
[bookmark: _Hlk209690248]

Необходимые условия для предоставления гарантии на электротехническую продукцию ООО «РЭС»

· Замене подлежат неработающие изделия при отсутствии видимых физических повреждений;

· Не подлежат замене товары, имеющие видимые механические повреждения;

· Не подлежат замене товары, вышедшие из строя в результате попадания внутрь корпуса посторонних предметов, других материалов и веществ, не предназначенных для контакта с электротехнической продукцией;

· Не подлежат замене товары, вышедшие из строя в результате действия обстоятельств непреодолимой силы: пожар, затопление и т.д.


Адрес завода изготовителя:

[bookmark: _Hlk111014534][bookmark: _Hlk181007169][image: ] 
       +7 (800) 201-16-36
[image: ]
	445007, Самарская обл., Тольятти, Енисейский пр-д, 54


ПАСПОРТ 
на светильник светодиодный серии


1. Назначение

[image: ]Светодиодные прожекторные светильники серии BLADE предназначены для освещения стадионов, строительных и спортивных площадок, торговых центров, аэропортов, а также внешних территорий производственных и логистических комплексов. 


















2. Технические характеристики

· Коэффициент пульсации <5
· Коэффициент мощности (cosφ) 0.95
· Класс защиты от поражения током I
· Частота сети 50Гц-60Гц
· Напряжение сети 175В-265В АС
· [bookmark: _Hlk57272789]Гальваническая развязка - есть
· Защита от короткого замыкания – есть
· Защита от превышения максимальной мощности – есть
· Защита от превышения выходного напряжения – есть
· Защита от обрыва в цепи нагрузки – есть
· Защита от 380В

*Возможно исполнение с блоком аварийного питания и блоком управления по протоколу DALI или 1-10.
** Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию и комплектацию изделия технические изменения и усовершенствования, не ухудшающие технические характеристики изделия, в любое время и без предварительного уведомления.


3. Внешний вид и конструкция светильника
· Корпус выполнен из алюминия, покрыт порошковой краской;  
· Светорассеивающее органическое стекло (рассеиватель).




Углы линз: 15°-К15, 30°-К30, 45°-К45, 60°-К60, 90°-К90, 110х25°-Ш1, 110х40°-Ш2

Примечание:

[bookmark: _Hlk57272244]- *** Световой поток указан при температуре окружающей среды +25°С.
- Допустимое отклонение величин: мощности, светового потока, массы от номинальных значений составляет ±10%.
- Допустимое отклонение значений цветовой температуры от номинального значения составляет ±300К.
- Питающая сеть должна быть защищена от коммутационных и грозовых импульсных помех.
- Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ 32144-2013.
- Для светильников с блоком резервного питания: Батарея поддерживает работу светильника не менее 3ч. при аварийном отключении питающего напряжения.
Световой поток при этом составляет 9% от номинального.
- Климатическое исполнение УХЛ 1 соответствует ГОСТ 15150-69.




4. Установка светильника

· Монтаж светодиодного светильника «BLADE» производится на вертикальную поверхность; 
· Монтаж светодиодного светильника должен быть произведен так, чтобы обеспечить надежную фиксацию и удобную схему расположения светильников;
· Подключение светодиодных светильников к сети электропитания потребителя производится через клеммы, как на рисунке 1 без БАП и рисунке 2 с БАП. L- коричневый, Ls- черный, N-синий, Земля - желтый;
· Подключить провода к клеммной колодке в соответствии с указанной полярностью;

[image: ][image: ]













Рисунок 1. Электрическая схема подключения  Рисунок 2. Электрическая схема подключения с БАП 

5. Эксплуатация и техника безопасности
5.1 Эксплуатация светильника производится в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».
5.2 Монтаж, демонтаж и обслуживание электротехнической продукции ООО «РЭС» должны производиться при выключенном электропитании.
Во избежание несчастных случаев категорически запрещается:
· [image: ]Производить монтаж и демонтаж электротехнической продукции при включенном электропитании
Внимание! Перед установкой или заменой отключите питание!
5.3 Светодиодные светильники ООО «РЭС» и комплектующие при подключении не должны иметь механических повреждений.
5.4 При монтаже необходимо соблюдать инструкции по подключению – неверное соединение может повредить изделие.
5.5 Проводить монтаж электротехнической продукции ООО «РЭС» рекомендуется в соответствии с приложенными инструкциями лицом, имеющим специальный допуск для проведения соответствующих работ.
5.6 В целях повышения надежности и увеличения срока службы рекомендуется периодически осматривать находящуюся в эксплуатации электротехническую продукцию с целью обнаружения возможного загрязнения, механических повреждений и оценки работоспособности.
5.7 С целью исключения поражения электрическим током, светильник должен быть заземлен. Для заземления на корпусе светильника имеется клемма.
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