7. Сертификация и утилизация
7.1 [bookmark: _heading=h.gjdgxs]Вся продукция ООО «РЭС» сертифицирована  №ЕАЭС RU С-RU. HE42. B.00702/24. Информация о сертификации нанесена на индивидуальной упаковке.
7.2 Светодиодные светильники ООО «РЭС» экологически безопасны, не требуют специальных условий и разрешений для утилизации, не относятся к опасным отходам согласно перечню Федерального классификационного каталога отходов, утвержденного Приказом Министерства Природных Ресурсов РФ от 02.12.2002 г. № 786.

8. Гарантийные обязательства
8.1 Замена вышедшей из строя электротехнической продукции осуществляется при наличии счёта-фактуры и данной инструкции или при наличии и кассового чека, и данной инструкции, и/или гарантийного талона.
8.2 Гарантийный срок - 5 лет от даты покупки при условии соблюдения условий эксплуатации.
8.3 При отсутствии штампа магазина или торгующей организации срок гарантии исчисляется со дня выпуска светодиодного светильника «THOR»
8.4 Светильник соответствует ТУ и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска 	

Контролер 	

Необходимые условия для предоставления гарантии на электротехническую продукцию ООО «РЭС»
· Замене подлежат неработающие изделия «THOR» при отсутствии видимых физических повреждений;
· Замена осуществляется при предъявлении правильно заполненного паспорта и счёт-фактуры предприятия, в котором была приобретен товар;
· Не подлежат замене товары, имеющие видимые механические повреждения;
· Не подлежат замене товары, вышедшие из строя в результате попадания внутрь корпуса посторонних предметов, других материалов и веществ, не предназначенных для контакта с электротехнической продукцией;
· Не подлежат замене товары, вышедшие из строя в результате действия обстоятельств непреодолимой силы: пожар, затопление и т.д.

Адрес завода изготовителя:
[bookmark: _heading=h.30j0zll]
445007, Самарская обл., Тольятти, Енисейский пр-д, 54.
тел. +7 (800) 201-16-36








[bookmark: _heading=h.1fob9te]  ООО «РЭС»                          8-800-201-16-36

         

ПАСПОРТ и
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
на светильник светодиодный серии
«THOR»

Светодиодный светильник

1. Назначение
  Серия светильников «TНОR» предназначена для освещения производственных промышленных, спортивных и прочих помещений с высотой подвеса до 50 метров. Светильники THOR с высокой светоотдачей до 185 лм/Вт, и литьевым корпусом позволяют решать оптимально задачи в сфере освещения.

 Светодиодный светильник серии «THOR» — это:                              [image: ]
Низкое энергопотребление; 
· Стабильность светового потока; 
· Отсутствие УФ- излучения; 
· Срок службы до 100 000 часов;
· Простота установки, идеальная замена для традиционных люминесцентных светильников;

2. Спецификация
· Светильник –1 шт.,
· Паспорт – 1 шт., 
· Упаковка – 1 шт
· Коэффициент пульсации <5
· Коэффициент мощности (cosφ) 0.95
· Класс защиты от поражения током I
· Частота сети 50Гц-60Гц
· [bookmark: _heading=h.3znysh7]Напряжение сети 120В-277В АС
· Гальваническая развязка - есть
· Защита от короткого замыкания – есть
· Защита от превышения максимальной мощности – есть
· Защита от превышения выходного напряжения – есть
· Защита от обрыва в цепи нагрузки – есть
· Защита от 380В
** Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию и комплектацию изделия технические изменения и усовершенствования, не ухудшающие технические характеристики изделия, в любое время и без предварительного уведомления.


3. Внешний вид и конструкция светильника
· Корпус изготовлен из алюминия методом литья и окрашен порошковой краской; 
· Линзы из органического стекла.

                   



Световой
поток

CRI/Цветовая
Температура

Модель

Мощность


Степень 
защиты





Углы линз: 60°-К60, 90°-К90, 120° - K120, 

	Наименование светильника
	Мощ-
ность, Вт
	Свето-вой поток, Лм
	Энерго-
Эффектив-ность, лм/Вт
	CRI
	Цветовая температура, К
	Размеры, мм
	Вес, кг
	IP
	Гаран-тия , года

	
	THOR 100.15280.850 IP65
	104
	15 280
	147
	80
	5000
	320x115
	3,2
	65
	5

	
	THOR 150.22620.850 IP65
	154
	22 620
	147
	80
	5000
	320x115
	3,2
	65
	5

	
	THOR 200.29970.850 IP65
	204
	29 970
	147
	80
	5000
	350x115
	3,7
	65
	5

	
	THOR 240.35840.850 IP65
	244
	35 840
	147
	80
	5000
	350x115
	3,7
	65
	5

	
	THOR 100.18530.750 IP65
	104
	18 530
	178
	70
	5000
	320x115
	3,2
	65
	5

	
	THOR 150.27440.750 IP65
	154
	27 440
	178
	70
	5000
	320x115
	3,2
	65
	5

	
	THOR 200.36340.750 IP65
	204
	36 340
	178
	70
	5000
	350x115
	3,7
	65
	5

	
	THOR 240.43460.750 IP65
	244
	43 460
	178
	70
	5000
	350x115
	3,7
	65
	5



- *** Световой поток указан при температуре окружающей среды +25°С.
- Допустимое отклонение величин: мощности, светового потока, массы от номинальных значений составляет ±10%.
- Допустимое отклонение значений цветовой температуры от номинального значения составляет ±300К.
- Питающая сеть должна быть защищена от коммутационных и грозовых импульсных помех.
- Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ 32144-2013.
- Климатическое исполнение УХЛ1 соответствует ГОСТ 15150-69.
















4. Установка светильника

· Кронштейн позволяет монтировать светильник как за одну точку на подвесе, так и опционально на горизонтальную или вертикальную поверхность с регулировкой угла наклона.
· Монтаж светодиодного светильника должен быть произведен так, чтобы обеспечить надежную фиксацию и удобную схему расположения светильников;
· Подключить провода к клеммной колодке в соответствии с указанной полярностью;
 


[image: ]




    







                                                   Рисунок 1.  Электрическая схема подключения       

5. Эксплуатация и техника безопасности
5.1. Эксплуатация светильника производится в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».
5.2. Монтаж, демонтаж и обслуживание электротехнической продукции          ООО «РЭС» должны производиться при выключенном электропитании.
Во избежание несчастных случаев категорически запрещается:
Производить монтаж и демонтаж электротехнической продукции при включенном электропитании[image: ]
Внимание! Перед установкой или заменой отключите питание!
5.3. Светодиодные светильники ООО «РЭС» и комплектующие при подключении не должны иметь механических повреждений.
5.4. При монтаже необходимо соблюдать инструкции по подключению – неверное соединение может повредить изделие.
5.5. Проводить монтаж электротехнической продукции ООО «РЭС» рекомендуется в соответствии с приложенными инструкциями лицом, имеющим специальный допуск для проведения соответствующих работ.
5.6. В целях повышения надежности и увеличения срока службы рекомендуется периодически осматривать находящуюся в эксплуатации электротехническую продукцию с целью обнаружения возможного загрязнения, механических повреждений и оценки работоспособности.
5.7. С целью исключения поражения электрическим током, светильник должен быть заземлен. Для заземления на корпусе светильника имеется клемма.
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